**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático electrónico a pila

Alim. oculta, rociador fijo, Inox, repisa p/ jabón

Referencia: **792414**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático electrónico:

Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Alimentación a pilas 223 de litio de 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Repisa para jabón integrada.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Llaves de corte M 1/2”.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.