**Panel de ducha TEMPOMATIC**

Electrónico

Alimentación superior, rociador fijo, aluminio

Referencia: **452300**

Información de prescripción

Panel de ducha electrónico:

Panel mural fabricado en aluminio anodizado e instalación adosada.

Alimentación superior mediante llave de corte M1/2”.

Sensor electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua premezclada.

Alimentación a pilas 223 de litio de 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Fijaciones ocultas.

Con filtro.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.