**Panel de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Alim. oculta, rociador fijo, Inox, repisa p/ jabón

Referencia: **790214**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado con rociador fijo:

Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2”.

Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX con limitador de temperatura ajustable.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Repisa para jabón integrada.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Llaves de corte.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.