**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Racores excéntricos

Referencia: **790875**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".

Instalación mural.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Con 2 racores excéntricos M1/2" para una distancia entre ejes de 110 a 194 mm y racor superior M1/2" ajustable de 135 a 155 mm.

Garantía 30 años.