**Lavabo colectivo mural MINERALCAST**

MINERALCAST - 3 usuarios - L. 1800 mm

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **454182**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 3 usuarios.

MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.

Adecuado para uso en espacios público.

Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.

Lavabo fabricado de una sola pieza mediante fundición y no presenta juntas facilitando la limpieza y mejorando la higiene.

Agradable y cálido al tacto.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Blanco tipo RAL 9016.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 90 kg.

Opcionalmente disponible pedestal MINERALCAST, en antracita, suministrado por unidad (454001A o 454010).

Garantía 30 años.