**Lavabo mural MINERALCAST PMR**

MINERALCAST - 1 usuario

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **132306**

Información de prescripción

Lavabo mural, 785 x 545 x 170 mm.

Con asideros laterales integrados que pueden ser utilizados como un soporte o toallero.

Líneas elegantes y sobrias.

MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.

Adecuado para uso en espacios públicos u hospitales.

Lavabo poco profundo adecuado para personas con movilidad reducida.

Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.

Lavabo fabricado en una sola pieza, sin juntas, para un mantenimiento sencillo y mayor higiene.

De tacto agradable.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Blanco tipo RAL 9016.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 21,5 kg.

Garantía 30 años.