**Barra de apoyo recta Basic 300 mm, Ø 32**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Ø 32

Referencia: **35050S**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta Basic para PMR.

Tubo Ø 32, entre ejes 300 mm.

Tubo de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable de 3 agujeros.

Marcado CE.

Garantía de 30 años.