**Barra de apoyo abatible Basic satinado L. 850 mm**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Ø 32

Referencia: **35164S**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Basic Ø 32, para PMR.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Longitud: 850 mm.

Grosor de la pletina: 3,5 mm.

Fijaciones visibles sobre placa de acero inoxidable de 6 agujeros.

Marcado CE.

Garantía de 30 años.