**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático electrónico a red

Alim. oculta, rociador fijo, repisa para jabón

Referencia: **792514**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático electrónico:

Panel de acero inoxidable satinado, modelo grande para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Alimentación a red 230/6 V.

Se activa cuando se presiona el sensor eléctrónico.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar ajustable, chorro efecto lluvia confortable.

Rociador de ducha ROUND cromado y antivandálico.

Repisa para jabón integrada.

Filtros y válvulas antirretorno.

Llaves de corte M1/2".

Fijaciones ocultas.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.