**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX 3**

Temporizado

Adosado, salida superior, pulsación suave

Referencia: **794400**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3 temporizado 3/4", salida superior.

Instalación mural adosada.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización preajustada de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustable entre 6 y 12 l/min.

Latón cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Racores excéntricos M1/2" para una distancia entre ejes de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.