**Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios**

L.465 mm

2 unidades

Referencia: **FLEXPEX6**

Información de prescripción

Latiguillos flexibles PEX H3/8” giratorios de acero inoxidable trenzado y núcleo de PEX Ø 6 para alimentación del grifo mezclador 2620.

Latiguillos giratorios para facilitar la instalación (antitorsión).

Resisten a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima de 90°C (65°C recomendada).

Presión máxima 10 bar.

Desmontaje posible.

Se suministra con 2 unidades.