**Espejo rectangular de acero inoxidable, H. 600mm**

Espejo de baño irrompible

Acero inoxidable 304 pulido «espejo»

Referencia: **3458**

Información de prescripción

Espejo rectangular de baño en acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».

Refuerzo con una placa trasera de PVC 10 mm.

5 puntos de fijación. Fijaciones ocultas.

Instalar en una superficie plana.

Irrompible.

Dimensiones: 10 x 485 x 585mm.

Garantía 30 años.