**Respaldo para asiento de ducha Grand Confort**

Respaldo para asiento de ducha

Estructura acero inox satinado

Referencia: **510429S**

Información de prescripción

Respaldo Grand Confort HR.

Respaldo para asiento de ducha para minusválido, persona con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande para asientos de ducha ref. 510420S y 510430S.

Tratamiento antibacteriano del asiento : protección optima contra el desarrollo bacteriano y el moho.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®) y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado acero inoxidable pulido satinado UltraSatin.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 56 x 420 x 410 mm.

Respaldo para asiento de ducha con garantía de 30 años. Marcado CE.