**Grifo mezclador de lavabo mecánico BIOCLIP**

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

Caño orientable desmontable de acero inoxidable

Referencia: **2870T1**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mecánico de repisa.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable A.180. El grifo mezclador se suministra con 2 caños de acero inoxidable desmontables.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustada.

Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.185.

Cuerpo y base de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).

Garantía 30 años.