**Combi Dispensador - Papelera de papel toalla - Secamanos, encastrar**

Para encastrar

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510716S**

Información de prescripción

Combi Dispensador - Papelera de papel toalla - Secamanos, para encastrar.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.

Fijaciones ocultas.

Capacidad del dispensador: 400 a 600 unidades.

Secamanos: potencia 1800 W.

IP 23.

CE.

Capacidad de la papelera: 15 litros.

Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Dimensiones: 160 x 395 x 1420 mm.

Garantía 30 años.