**Lavabo semiesférico para encastrar HEMI Ø 385**

Acero inoxidable 304 satinado - Para encastrar sobre o bajo encimera

Referencia: **120490**

Información de prescripción

Lavabo semiesférico para encastrar sobre o bajo encimera.

Diámetro interior del lavabo: 385 mm.

Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 400 mm sobre encimera y 380 mm bajo encimera.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Realizado en una sola pieza, sin soldaduras.

Pestaña redondeada que evita el riesgo de autolesión.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 1,6 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia antigua: 0213490201]