**Lavabo mural AQUEDUTO**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con desagüe oculto

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121150**

Información de prescripción

Lavabo mural, 700 x 400 mm.

Diseño minimalista y atemporal.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Se suministra con elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN 14688.

Peso: 12 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa : 0211150008]