**Lavamanos mural FACIL**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120800**

Información de prescripción

Lavamanos mural, 360 x 390 mm.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Diseño sobrio y sencillo.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa : 0211080015]