**Lavamanos mural BOB**

Acero inoxidable 304 satinado - Con desagüe oculto

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha

Referencia: **121130**

Información de prescripción

Lavamanos mural.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diseño sobrio y sencillo.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con desagüe oculto.Instalación rápida y fácil : sujeción frontal mediante un soporte de fijación mural realizado en acero inoxidable.

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha.

Se suministra con válvula de 1"1/2 y sifón.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 3411400015]