**Lavabo colectivo mural CANAL**

Acero inoxidable 304 satinado - L. 2400 mm

Sin orificio para grifería

Referencia: **120300**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 4 usuarios – 2400 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: cuba de 1 mm, envolvente y escuadras de 1,5 mm.

Desagüe a la derecha.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/2.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Possibilidad de añadir un peto trasero en Inox bacteriostático 304 (ref. 100300).

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211300015]