**Lavabo colectivo mural DUPLO RP**

Acero inoxidable 304 satinado - L. 1200 mm - Con peto

Sin orificio para grifería

Referencia: **120390**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 2 usuarios – 1200 x 500 mm.

Con peto trasero que protege la pared de salpicaduras y mejora la higiene.

Diámetro interior de los senos: 310 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 15 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211390015]