**Lavamanos a suelo SXL**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Accionamiento con el pie

Con grifería integrada

Referencia: **180300**

Información de prescripción

Lavamanos a suelo accionado con el pie.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.

Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.

Válvula de desagüe 1¼" incluida.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 10 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 3410300003]