**Urinario LP individual**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 600 mm - A suelo

Referencia: **130300**

Información de prescripción

Urinario de pie para su instalación a suelo, 600 x 1020 x 300 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Toma de agua horizontal.

Incluye 1 rociador en acero inoxidable y 1 latiguillo flexible.

Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.

Desagüe al centro.

Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).

Fácil de instalar y mantenimiento por tapas de registro con tornillos antirrobo TORX.

Peso: 15,2 kg.

Garantía 30 años.