**Lavabo DUO S TC R**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto

Sin orificio para grifería

Referencia: **160360**

Información de prescripción

Lavabo mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Encimera integrada.

Lavabo a derecha.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada, drenaje oculto.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Desagüe horizontal oculto de Ø 1".

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 8,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0216360000]