

Lavabo TEK TC
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con evacuación oculta
Con grifería integrada

Referencia: 160340


Información de prescripción

Lavabo mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado. 

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm. 

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada, evacuación oculta. 

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Incluye un grifo temporizado: pulsador a prueba de manipulaciones con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos.

Desagüe horizontal oculto de Ø 32.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico. 

Sin orificio rebosadero. 

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 9 kg.

Garantía 30 años.
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