**Combi Lavabo/Vertedero a suelo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha

Referencia: **180140**

Información de prescripción

Combi Lavabo/Vertedero a suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Patas regulables en altura hasta 25 mm.

Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.

Con orificio para grifería Ø 35 a derecha.

El lavabo se suministra con válvula de desagüe de 1¼" y el vertedero con válvula de desagüe de 1½".

Sin orificio rebosadero.

Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 22 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0710140000]