**Vertedero a suelo XL P**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Toma de agua horizontal

Referencia: **182060**

Información de prescripción

Vertedero a suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Reborde con efecto de agua integrado.

Toma de agua horizontal Ø 55 mm.

Salida de agua horizontal o vertical Ø 100 mm. Incluye un manguito de PVC.

Desagüe oculto: envolvente completamente cerrada.

Instalación rápida y sencilla: incluye 2 tapas de registro con tornillos de seguridad antirrobo tipo TORX.

Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.

Peso: 16 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0710200006]