**Portarrollos WC de reserva**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Fijaciones ocultas

Referencia: **4070S**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural.

Portarrollos WC de reserva.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Tubo Ø 25, grosor 1,2 mm.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.