**Barra de esquina 2 paredes Be-Line**

Aluminio epoxi antracita metalizado

Fijaciones ocultas

Referencia: **511941C**

Información de prescripción

Barra de esquina 2 paredes Be-Line Ø 35 para WC, ducha o bañera.

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.

En los WC con cisterna o fluxor empotrado sin cisterna, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.

Dimensiones: 695 x 695 mm.

Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.