**Portarrollos WC doble**

Desenrollar

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **510082P**

Información de prescripción

Portarrollos WC.

Portarrollos WC doble, para desenrollar.

Acero inoxidable 304 pulido brillo.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.