**Portarrollos WC doble**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510082S**

Información de prescripción

Portarrollos WC doble.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.