**Portarrollos WC doble**

Desenrollar

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **510082W**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural.

Portarrollos WC doble, para desenrollar.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Acero inoxidable 304 epoxi blanco.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.