**Portarrollos WC o de reserva**

Desenrollar

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **510083W**

Información de prescripción

Portarrollos WC o de reserva.

Se puede fijar en horizontal para un uso estándar, o bien en vertical para un uso de reserva.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Acero inoxidable 304 epoxi blanco.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.