**Barra de ducha recta Be-Line Ø 35 con soporte**

Aluminio epoxi blanco mate

Fijaciones ocultas

Referencia: **511946W**

Información de prescripción

Barra de ducha recta Be-Line Ø 35 con soporte para PMR.

Sirve como barra de sujeción vertical y ducha, para ducha o bañera.

Soporte blanco mate con palanca ergonómica.

Se puede añadir una jabonera deslizante (no está incluida).

Altura: 1050 mm.

Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado Aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con la pared.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.