**Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta**

Grifo mezclador fregadero EP con mango de ducha extraíble

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2599EP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero y columna con mango de ducha extraíble.

Grifo mezclador con equilibrado de presión con columna, adaptado para bañeras de bebé.

Columna orientable A.200 L.220 con mango de ducha extraíble con 2 chorros (recto/efecto lluvia)

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF y viceversa

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso.

Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso.

Flexible con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua.

Contrapeso específico.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía 30 años.