**Lavabo sobre encimera QUADRA**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Sobre encimera

Referencia: **120650**

Información de prescripción

Lavabo sobre encimera, semiempotrado, 380 x 380 mm.

Adecuado para un grifo mural o alto.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3 kg.

Garantía 30 años.