**Lavabo colectivo mural CANAL**

Acero inoxidable 304 satinado - L. 3000 mm

Sin orificio para grifería

Referencia: **120310**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 5 usuarios – 3000 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: cuba de 1 mm, envolvente y escuadras de 1,5 mm.

Desagüe a la derecha.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula higiénica de M1"1/4 con rejilla cóncava. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 19 kg.

Posibilidad de añadir un peto trasero en acero inoxidable 304 bacteriostático (ref. 100310).

Garantía 30 años.