**Inodoro con cisterna MONOBLOCO 700 PMR**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **110790**

Información de prescripción

Inodoro a suelo con cisterna de doble descarga 3/6 L, 370 x 895 x 700 mm.

Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, para una mayor higiene.

El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.

Borde con efecto agua. Entrada de agua por la parte inferior o lateral (derecha/izquierda).

Evacuación del agua en horizontal o vertical.

Se suministra con un manguito de PVC.

Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.

Instalación rápida: 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 22 kg.

Garantía 30 años.