**Lavamanos para encastrar COMMISSARIAT**

Inox 304 poli satiné

Referencia: **160330**

Información de prescripción

Lavamanos para encastrar mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Dimensiones interiores de la cuba: 290 x 290 x 350 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Adecuado para cárceles, comisarías de policía...

Antivandálico: alimentación y desagüe son inaccesibles por el usuario.

Suministrado sin grifo. Grifo eletrónico recomendado: ref. 447100.

Peso: 12,5 kg.

Garantía 30 años.