**Espejo rectangular de acero inoxidable, H.1000mm**

Espejo de baño irrompible

Acero inoxidable 304 pulido «espejo»

Referencia: **3459**

Información de prescripción

Espejo rectangular de baño en acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».

Para una instalación mixta, la altura permite que se pueda utilizar estando de pie, sentado o en silla de ruedas.

Refuerzo con una placa trasera de PVC 10 mm.

5 puntos de fijación. Fijaciones ocultas.

Instalar en una superficie plana.

Irrompible.

Dimensiones: 10 x 595 x 980mm.

Garantía 30 años.