**Grifo mezclador de ducha Securitouch**

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **2739T**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando mural de ducha.

Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta recta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con certificado NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.