**Panel de ducha de aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM**

Termostático secuencial

Alimentación oculta, mango de ducha, aluminio

Referencia: **H9635**

Información de prescripción

Panel de ducha SECURITHERM de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM (no temporizado).

Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C.

Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, ajustable.

Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte del agua fría.

Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo desmontable mediante racor rápido STOP.

Maneta Hygiène L.100.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Fijaciones ocultas.

Filtros.

Garantía 30 años.