**Racor recto**

M1/2" - M3/4"

L.90 mm, 2 unidades

Referencia: **855755UK.2P**

Información de prescripción

Racor recto para instalación transmuro.

M1/2" - M3/4".

L.90 mm.

Rosetón Ø 65.

Latón cromado.

Con función STOP/CHECK:

- Función STOP: llave de corte integrada.

- Función CHECK: comprobación de la estanqueidad de las válvulas antirretorno cuando el grifo mezclador está equipado con ellas (patente DELABIE).

2 unidades.

Garantía 30 años.