**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático temporizado bimando

Alim. sup., rociador fijo y ducha de mano, alum.

Referencia: **792340**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático bimando:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Grifo temporizado ~30 segundos con pulsación suave para controlar el rociador de ducha ROUND.

Grifo no temporizado 1/4 de vuelta para controlar la ducha de mano.

Se puede realizar un choque térmico.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.