**Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP**

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **2239EPS**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha monomando mural.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.