**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave

Referencia: **794155**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado L.190 mm.

Fijación mural transmuro.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8'' con filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.