**Dispensador de jabón electrónico mural, 1 litro**

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico

A pilas, acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **512066S**

Información de prescripción

Dispensador electrónico de jabón mural.

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja (distancia de detección ajustable).

Cubierta de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Bomba antidesperdicio: dosis de 0,8 ml (ajustable hasta 7 dosis por detección).

Puede funcionar en modo anti-obstrucción.

Alimentación: 6 pilas incluidas AA -1,5 V (DC9V) integradas en el cuerpo del dispensador.

Indicador luminoso de poca batería.

Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido.

Visor para controlar el nivel.

Acabado de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Capacidad: 1 litro.

Dimensiones : 90 x 105 x 256 mm.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Marcado CE.

Dispensador electrónico de jabón mural con garantía de 30 años.