**Urinario sin agua FINO WF**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **135010**

Información de prescripción

Urinario individual mural, sin agua.

Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Desagüe horizontal.

Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.

Válvula 1"1/2.

Incluye una membrana de silicona que evita malos olores.

Incluye elementos de fijación.

Peso: 3,5 kg.

Garantía 30 años.