**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP**

Barra de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

Con racores estándar

Referencia: **2539EPSKIT**

Información de prescripción

Barra de ducha con grifo mezclador de ducha monomando.

• Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha EP.

Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión (EP) con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (réf. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 834T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Barra de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.