**Enrollador automático**

Con manguera de 15 m y pistola

Referencia: **5676T2**

Información de prescripción

Enrollador de manguera automático con pistola antigolpes y con manguera de L.15 m y rodillo guía.

Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C.

Caudal de 23 l/min a 3 bar.

Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pistola.

Enrollador con tambor Ø 425 mm en ABS.

Soporte en acero inoxidable 304.

Debe completarse con una llave de corte acodada con antirretorno integrado, que impida la aspiración de aguas residuales al sistema de agua.

Enrollador con garantía de 30 años.